**FICHA DE SOLICITUD DE INFORME PRECEPTIVO PARA EXPEDIENTES QUE HAN DE SER INFORMADOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº DE EXPEDIENTE :** |  |
|  |
| **EMPLAZAMIENTO:** |  |
|  |
| **TIPO DE ACTIVIDAD SOBRE LA QUE SE SOLICTA INFORME** |
|  |
| APARCAMIETO CON SUPERFICIE SUPERIOR A 6.000 M² |[ ]
| INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS |[ ]
| ESTACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE |[ ]
| OTROS |[ ]
|  |
| **PARA ACTIVIDAD DE APARCAMIENTO CON SUPERFICIE SUPERIOR A 6.000 M²** |
|  |
| SUPERFICIE  |  | m² |
| Nº DE PLAZAS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA |  | plazas |
| Nº DE PLAZAS DE LIBRE DISPOSICIÓN  |  | plazas |

|  |
| --- |
| **Observaciones:** 1.- En el apartado 2 d) del Artículo 7.5.11 “*Accesos de vehículos a garajes-aparcamientos*” de las Normas Urbanísticas del PGOUM/97 se establece: *d) Los* ***garajes-aparcamiento de superficie útil superior a seis mil (6.000) metros cuadrados****,* ***dispondrán de dos accesos*** *constituidos, cada uno de ellos, por un vial con dos sentidos diferenciados.* ***Estos accesos únicamente podrán dar a la misma vía pública cuando la distancia entre los ejes de ambos sea superior a cuarenta (40) metros****. Cada uno de los accesos podrá ser sustituido por dos accesos de un vial de sentido único.*Esta condición se deberá cumplir para poder solicitar el informe preceptivo en materia de Movilidad.En los casos que se solicite informe de varios garajes- aparcamientos en la misma parcela con superficies cada uno de ellos superior a 6.000 m2, cada uno de estos garajes aparcamientos deberán cumplir con lo determinado en el en el apartado 2 d) del Artículo 7.5.11 de las NN:UUU del PGOUM/97 a los efectos de considerarse como garajes independientes y por lo tanto no sumen sus superficies.2.- Para la elaboración de la documentación que acompañe a la solicitud de informe, se tendrán en cuenta las instrucciones contenidas en la “guía para la realización de estudios de transportes en aparcamientos de más de 6.000 m²” y/o en la “guía para la realización de estudios de movilidad en gasolineras e ITV”, según corresponda |